阿环审表〔2025〕5号

锡林郭勒盟生态环境局

关于D8井区钻井勘探项目

环境影响报告表的批复

阿巴嘎旗地之光石油科技有限公司：

你单位报送的由锡林郭勒环保投资有限公司，张伟主持编制的《D8井区钻井勘探项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

建设项目基本情况

D8井区钻井勘探项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗伊和高勒苏木，总占地面积为33000m2，单口探井占地面积为1500m2，22口井为探井，井型为直井，完钻层位为KLaz，目的层为KLa。项目采用二开方式钻井，设计井深1550m，单口探井试采油时间为10天，单口探井预计试油抽油量5t/d，单口探井试采油总量为20t，共涉及22口井。项目总投资15000万元，其中环保投资705万元，占总投资比例为4.7%。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类—七、石油天然气—1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，符合国家的相关产业政策，且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治

项目施工期大气环境影响主要为柴油机废气、试油工程含烃废气、汽车尾气和施工扬尘。

柴油机废气：采用低能耗、高效率的柴油发电机；采用污染物指标符合国家标准且低含硫量的优质柴油，减少污染物排放。

试油工程含烃废气：做好井口封闭工作；密闭卧式储油罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏。加强原油装车过程管理，装车过程中，密闭卧式储油罐中的油水混合物通过密闭卧式储油罐输油管输送到拉油罐车里，确保输油管出口浸没于罐车液面之下，降低烃类气体的挥发。

汽车尾气：加强对施工机械和运输车辆的保养及维护，合理设计施工站场进出口道路，减少汽车尾气排放。

施工扬尘：定期清扫散落泥土，配备洒水车对施工作业面进行洒水抑尘；遇大风天气停止土方作业；开挖土方集中堆放并及时回填，不能及时清运的，采取洒水抑尘、遮盖等措施；散装物料集中堆置，采取遮盖或围栏等防扬散措施；运输车辆加盖篷布。

（二）水污染防治

项目施工期产生的废水主要包括钻井废水、试油废水和生活污水。

钻井废水：钻井过程采用无毒无害的水基钻井液；每口油井钻井过程中配备钻井液循环罐，含除砂器、除泥器、振动筛、离心机等装置，钻井废水中约70%的上清液循环利用；严格操作程序，减少钻井液的跑冒滴漏，减少废钻井液产生量；钻井结束后，剩余钻井废水排至井场附近的防渗泥浆池中，经不落地设备处理后（三联振动筛+除砂除泥器+离心机），固相送至搅拌站综合利用；在暴雨较多的夏、秋季节，在钻井井场的泥浆池周围（主要是上游方向）设临时围挡，阻止暴雨时地表漫流和径流进入泥浆池。

试油废水：试油、压裂作业前，配备废水地上收集罐，对压裂废水进行统一收集，入罐率100%。压裂液应优先在井场内进行循环利用，压裂作业结束后，试油废水等安排罐车运至有资质的单位处理，原油储油罐废水收集至污水罐，运输至有资质的单位处理，不外排；压裂液配置应防止洒漏，剩余压裂液应回收利用，不得随意排放；压裂车出口与井口采用高压密闭连接，施工中做到密闭作业，密闭施工；严格按照操作规程施工，提高固井质量，并定期检查。避免因发生固井质量问题造成含油污水泄漏而引起地下水污染；注水泥固井时，按设计要求使水泥浆在管外环形空间上返到规定的高度，确保安全封闭此深度内的地下水含水层。

钻前工程、钻井工程、试油工程各时段产生的生活污水依托附近旱厕。

（三）噪声污染防治

施工期噪声主要指机械设备噪声。合理安排施工作业时间，严禁在夜间进行高噪声施工作业，避免噪声扰民；尽量选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，降低设备声级；同时做好施工设备及运输车辆的维护保养，有效降低机械设备运转及车辆行驶的噪声源强；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。

（四）固体废物处理及处置

施工期产生的固体废物包括废钻井泥浆、岩屑、落地油、废弃包装袋、建筑垃圾废防渗布、废润滑油及包装桶。

废钻井泥浆、岩屑：废钻井泥浆、岩屑排至井场附近的防渗泥浆罐中，经不落地设备处理后（三联振动筛+除砂除泥器+离心机），固相送至搅拌站综合利用。

落地油：落地油和含油污泥均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为071-001-08。井下作业过程中，在井场铺设防渗布，并配备泄油器、刮油器等设备，及时回收产生的落地油和含油污泥，回收的危险废物全部运至有资质单位进行处置。

其他固废：井场压裂、试油等作业产生的废防渗布、废润滑油及包装桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为071-001-08，由有资质单位回收后处置。

钻井添加剂产生的废弃包装袋：主要为钻井材料中膨润土等废弃包装，施工结束后回收综合利用。

建筑垃圾：探井完成后对探井进行封井时产生少量建筑垃圾，由施工单位拉运至当地环卫部门指定地点集中处置。

（五）地下水、土壤保护措施。

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏。根据项目区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区划分为一般防渗区和重点防渗区。项目泥浆罐、井口、污水收集罐为重点防渗区，渗透系数≤10-10cm/s，防渗层为至少等效2m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯；机械设备区为一般防渗区，渗透系数≤10-7cm/s，基础必须防渗，防渗层为至少等效1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯。

井场四周设置排水沟，在井口基础区域、储油罐区、柴油机和发电机区、泥浆储存和循环系统等区域进行重点防渗处理，并在柴油罐区、柴油机和发电机区域、泥浆储备罐区、泥浆循环系统区、井架区域、清洁化生产平台等设置具有强防渗性的围堰，在柴油罐区、柴油动力机和发电机区域各设置1m3的收集坑，可防止控制污废水漫流情况发生减小对土壤环境的影响。

（六）生态环境保护措施

现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏；施工结束后，应恢复地貌原状，植被恢复不能低于现有植被覆盖度5%~10%。施工过程中必须做到对土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度:

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（四）环境影响报告表批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年工程才决定开工的，应当在开工前将《报告表》报有审批权的生态环境主管部门重新审核。

（五）锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局和阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期和运营期各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年5月12日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室 2025年5月12日印发